void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(7,INPUT);

pinMode(3,OUTPUT);

}

void loop() {

int x=digitalRead(7);

if (x==LOW)

{

digitalWrite(3,LOW);

Serial.println('1');

}

else

{

digitalWrite(3,HIGH);

Serial.println('0');

}

}